**珠海容川饲料有限公司排污信息表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 排放方式 |
| 大气污染源 | 锅炉燃烧 | SO2 | 脱硝处理，多管除尘器+布袋除尘器经35米高排气筒高空排放 |
| 烟尘 |
| NOX |
| 制粒、烘干 | 粉尘 | 旋风式布袋除尘器、20米排气筒高空排放 |
| 制粒、烘干、原料仓、成品仓 | 三甲胺 | 水喷淋+UV光解，通过46米高排气筒排放 |
| 硫化氢 |
| 珠海容川饲料有限公司厨房 | 油烟 | 油烟净化处理装置 |
| 珠海容川饲料厨房炉灶（燃烧废气） | SO2 | 使用低硫量的轻材油、烟囱排放高度不低于15米 |
| 烟尘 |
| NOX |
| 水污染物 | 锅炉废气处理系统（冲灰废水） | PH | 将冲灰废水加入锅炉中燃烧 |
| SS |
| CODcr |
| 车间 | SS | 一体化污水处理系统 |
| CODcr |
| BOD5 |
| 氨氮 |
|  |
| 固废 | 车间 | 炉渣 | 当做农肥料处理 |
| 污泥 |
| 废矿物油、废油桶 | 交由有危险废物经营许可证的单位收集、处置 |
| 工艺废气处理系统 | 尘饼 | 回收利用 |
| 车间、办公 | 生活垃圾 | 按指定地点堆放集中存放及时交由环卫部门清理处置 |
| 噪声 | 粉碎机等生产设备、锅炉 | 合理布局，采用隔声，吸音、减震等措施。 |