**荣成市容川生物科技有限公司**

**新建内脏粉暂存库项目**

招 标 文 件

招标编号：HD20230702T

荣成市容川生物科技有限公司

2023年7月2日

**第一章 招 标 邀 请 书**

致投标单位：

**现就荣成市容川生物科技有限公司新建内脏粉暂存库项目，邀请贵公司前来投标。**

1. **招标内容投标人资质**

对投标人的基本资信要求为：

1. 在国内注册的具有独立法人资格的合法企业；
2. 专业土建，钢构制造安装厂家；
3. 具有履行合同所需的资金和技术、财务状况良好、社会信誉良好；

**二、招标内容**

1、招标项目名称：

**荣成市容川生物科技有限公司新建内脏粉暂存库项目安装交钥匙工程**

**2、招标范围：**

**新建内脏粉暂存库，详细配置要求见附件。**

3、工期要求：

合同签订生效后40天交付到现场并完成建设安装；

1. 付款方式：

1.项目制作安装完成，经甲方验收合格，15个工作日内再支付合同总额的95%验收款。

2.合同总额的5%质保金，该项目总体验收合格后360天内付清。

三、招标截止时间

1、投标书必须在2023年7月9日下午17：30前邮寄或送到荣成市容川生物科技有限公司。

邮寄地址：荣成市人和镇北卧龙村；

收件人：孙华敏　电话：15588398629

逾期送达的标书将不受理。未能入选单位恕不告知落选原因，敬请原谅。

**2、招标单位信息**

公司全称：荣成市容川生物科技有限公司

联 系 人：孙华敏

电 话： 15588398629

该项目交付地址：山东省威海市荣成市人和镇北卧龙村

**第二章 投标人须知**

**声明：不论投标的结果如何，投标人均须自行承担所有与编写和提交投标书有关的一切费用，招标单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。**

1、投标资料要求：

投标书应包括但不限于如下内容：投标书；投标文件；资质证明文件；业绩证明文件；银行资信证明文件；施工组织设计（包括施工质量保证措施，施工安全保证措施、施工进度保证措施，项目部组织机构、安装施工规范）；施工进度表；营业执照、银行开户许可证，等相关资料。注：每页要加盖公章，投标公司必须写明投标公司的联系人及联系方式，无加盖公章无联系人及联系方式的一律视为废标。

2、投标报价

2.1投标货币为人民币。

2.2投标人应按要求列出详细的报价清单及汇总表。

2.3投标人所报的投标价在投标有效期及合同执行过程中是固定不变的，中标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标书将作为非响应性投标而予以拒绝。

2.4对单价和总价中未标明的项目，在建设中招标方不予支付，其价格视为已包括在项目量表的其它单价和总价中。

2.5应付税金应包括在投标总价中。

3、投标书的澄清及与招标方的联系

在评标期间,招标方可自行要求投标人对其投标书进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。

4、投标书的初审

投标书若出现下列情况将被视为非实质性响应投标：

1）超过投标有效期的；

2）超出经营范围的投标书；

3）投标无法人代表签章，无法人代表有效委托书的；

4）缺少证明投标人资格和业绩的文件；

5）不能承诺质量、安全、工期保证期；

6）存在重大偏离,如在技术指标、支付条件、质量保证期等方面存在的偏差不能被买方接受；

7）有腐败和欺诈行为等。

5、评标方法

评标方法：招议标方式

评委将首先对投标文件进行初步审核，有重大偏差的投标将不进入下一步评比。

详细比较时还将考虑如下因素：工程的价格、质量、维修服务、工期等因素， 最终由评委确定中标人，由海大集团发放中标通知，进行合同谈判，并最终签订合同。招标方保留选择排序前三名投标人的最终权利，而不需要解释选择的理由。

6、中标通知书

在投标有效期满之前，招标部门将用电话或传真方式通知中标人中标。

7、签订合同

中标人需在收到中标通知后，七日内根据招标文件、投标书及有关澄清函的规定与招标人签订最终合同。中标单位在施工前必须到发包方当地政府部门办理所有相关手续，费用自理。

**荣成市容川生物科技有限公司**

**附件1：**

|  |
| --- |
| 钢结构工程报价表1 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注要求 |
| 1 | 钢架  | 　 | H390\*300 | 吨 | 18.2 | 　 | 　 | 国标，Q235B材质 |
| 2 | 地脚栓 | 　 | M24\*1.1 | 条 | 104 | 　 | 　 | Q235B |
| 3 | 柱撑 | 　 |   | 吨 | 1.2 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 水平成 | 　 |   | 米 | 72 | 　 | 　 |   |
| 5 | 系杆 | 　 | 102\*4 | 吨 | 1.3 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 高强螺栓 | 　 | 10.9S | 套 | 192 | 　 | 　 | 10.9级 |
| 7 | 螺丝 | 　 | M16\*50 | 套 | 84 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 屋面檩条 | 　 | 200\*70\*20\*2.5 | 吨 | 7.1 | 　 | 　 | 国标镀锌Q235B材质，双面镀锌含量150g |
| 9 | 拉条 | 　 | M12 | 米 | 390 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 隅撑 | 　 | L50\*4 | 米 | 90 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 螺丝 | 　 | M12\*30 | 个 | 624 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 墙面板 | 　 | 0.5mm900型彩钢瓦 | 米 | 507 | 　 | 　 | 宝钢板白色 |
| 13 | 屋面板 | 　 | 0.5mm820型彩钢瓦 | 米 | 678 | 　 | 　 | 宝钢板灰色 |
| 14 | 门 | 　 | 电动卷帘门1厚 | 平方 | 74 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 包边 | 　 | 0.5mm宝钢 | 米 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 雨棚 | 　 | 　 | 平方 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 钢丝网 | 　 | 50mm\*50mm | 米 | 528 | 　 | 　 | 材质304，规格50\*50 |
| 19 | 玻璃丝棉 | 　 | 75mm10公斤 | 平方 | 528 | 　 | 　 | 采用老W38铝箔 |
| 20 | 辅材 | 　 |   | 套 | 1 | 　 | 　 |   |
| 21 | 其他 | 　 | 　 | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 人工 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   |
| 24 | 运输吊车费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   |
| 27 | 合计 | 　 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 注：钢梁用容川原钢梁，取消图纸上所有窗户 |
| 土建报价2 |
| 1 | 基础柱及垫层 | 　 | 　 | 立方米 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 构造柱 | 　 | 　 | 立方米 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 圈梁 | 　 | 　 | 立方米 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 地面处理及硬化 | 　 | 　 | 平方米 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 砖墙 | 　 | 370红砖 | 立方米 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 其他附件 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 原鱼油池地面恢复 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 人工费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 运输及机械费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 注：原毛油池回填硬化混凝土厚度200mm,原毛油罐基础清除硬化硬化厚度200mm |
| 电控报价3 |
| 1 | 电缆 | 　 | 4\*16+1\*16 | 米 | 　 | 　 | 　 | 软铜芯，国标高阻燃 |
| 2 | 防爆箱 | 　 | 600\*700 | 个 | 2 | 　 | 　 | 防爆型 |
| 3 | 防爆照明灯 | 　 | 380瓦 | 个 | 4 | 　 | 　 | 防爆型 |
| 4 | 其他附件 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 人工 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 注：暂存库内电控达到相关部门防爆要求 |
| 　 | 合计金额1+2+3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 专票（普票） | 　 | 　 |
| 　 | 税点 | 　 | 　 |
| 　 | 含税总金额 | 　 | 　 |
| 　 | 最终报价 | 　 | 　 |

**附件2：图纸**