**荣成烟墩角鱼粉有限公司**

**冰冻鱼排破碎机采购项目**

招 标 文 件

招标编号：HD20230427

荣成烟墩角鱼粉有限公司

2023年4月17日

**第一章 招 标 邀 请 书**

致投标单位：

**现就荣成烟墩角鱼粉有限公司冰冻鱼排破碎机采购项目，邀请贵公司前来投标。**

1. **招标内容投标人资质**

对投标人的基本资信要求为：

1. 在国内注册的具有独立法人资格的合法企业；
2. 具有履行合同所需的资金和技术、财务状况良好、社会信誉良好；

**二、招标内容**

1、招标项目名称：

**荣成烟墩角鱼粉有限公司冰冻鱼排破碎机采购项目**

**2、招标范围：**

**冰冻鱼排破碎机（具体要求详见附件）。**

3、交货期要求：

合同签订生效后10天内交付到荣成烟墩角鱼粉有限公司仓库并摆放到指定位置；

4、 付款方式：

项目完成后，经甲方验收合格，乙方凭有效增值税专用发票，甲方十五工作日之内支付95%验收款，预留5%作为质保金（一年以后支付）。

三、招标截止时间

1、投标书必须在2023年5月6日下午15：00前邮寄或送到荣成烟墩角鱼粉有限公司

邮寄地址：荣成市俚岛镇烟墩角村 荣成烟墩角鱼粉有限公司

收件人：隋冬雪　电话：13869095633

逾期送达的标书将不受理。未能入选单位恕不告知落选原因，敬请原谅。

**2、招标单位信息**

公司全称：荣成烟墩角鱼粉有限公司

联 系 人：隋冬雪

电 话： 13869095633

交付地址：山东省威海市荣成市俚岛镇烟墩角村 荣成烟墩角鱼粉有限公司

**第二章 投标人须知**

**声明：不论投标的结果如何，投标人均须自行承担所有与编写和提交投标书有关的一切费用，招标单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。**

1、投标资料要求：

投标书应包括但不限于如下内容：投标书；投标文件；资质证明文件；业绩证明文件；银行资信证明文件；机器生产运行刻光盘，项目进度表；其它文件，请标明贵公司联系方式。注：每页要加盖公章。

2、投标报价

2.1投标货币为人民币。

2.2投标人应按要求列出详细的报价清单及汇总表。

2.3投标人所报的投标价在投标有效期及合同执行过程中是固定不变的，中标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标书将作为非响应性投标而予以拒绝。

2.4对单价和总价中未标明的项目，在建设中招标方不予支付，其价格视为已包括在项目量表的其它单价和总价中。

2.5应付税金应包括在投标总价中。

3、投标书的澄清及与招标方的联系

在评标期间,招标方可自行要求投标人对其投标书进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。

4、投标书的初审

投标书若出现下列情况将被视为非实质性响应投标：

1）超过投标有效期的；

2）超出经营范围的投标书；

3）投标无法人代表签章，无法人代表有效委托书的；

4）缺少证明投标人资格和业绩的文件；

5）不能承诺质量、安全、工期保证期；

6）存在重大偏离,如在技术指标、支付条件、质量保证期等方面存在的偏差不能被买方接受；

7）有腐败和欺诈行为等。

5、评标方法

评标方法：招议标方式

评委将首先对投标文件进行初步审核，有重大偏差的投标将不进入下一步评比。

详细比较时还将考虑如下因素：工程的价格、质量、维修服务、工期等因素， 最终由评委确定中标人，由海大集团发放中标通知，进行合同谈判，并最终签订合同。招标方保留选择排序前三名投标人的最终权利，而不需要解释选择的理由。

6、中标通知书

在投标有效期满之前，招标部门将用电话或传真方式通知中标人中标。

7、签订合同

中标人需在收到中标通知后，七日内根据招标文件、投标书及有关澄清函的规定与招标人签订最终合同。中标单位在施工前必须到发包方当地政府部门办理所有相关手续，费用自理。

 **荣成烟墩角鱼粉有限公司**

|  |
| --- |
| 附表 |
| 主要技术参数 |
| 型号 | DJS-400 螺旋式 |
| 配套功率 | 90kw |
| 生产能力 | 18T-25T/小时 |
| 外孔板直径 | φ35mm及以上 |
| 频率 Hz | 50±1% |
| 电压 v | 380±10% |
| 外形尺寸mm | 2500\*2000\*1720(以出料口离地1M间隙为计，不含料斗) |
| 重量 kg | ≈2.6T |