**荣成烟墩角鱼粉有限公司**

**两台300型55KW压榨机采购项目**

招 标 文 件

招标编号：HD20230516

荣成烟墩角鱼粉有限公司

2023年5月16日

**第一章 招 标 邀 请 书**

致投标单位：

**现就荣成烟墩角鱼粉有限公司两台300型55KW变频压榨机采购项目，邀请贵公司前来投标。**

1. **招标内容投标人资质**

对投标人的基本资信要求为：

1. 在国内注册的具有独立法人资格的合法企业；
2. 具有履行合同所需的资金和技术、财务状况良好、社会信誉良好；

**二、招标内容**

1、招标项目名称：

**荣成烟墩角鱼粉有限公司两台300型55KW变频压榨机采购项目**

**2、招标范围：**

**两台300型55KW变频压榨机（具体要求详见附件）。**

3、交货期要求：

合同签订生效后30天内交付到荣成烟墩角鱼粉有限公司生产车间安装并摆放到指定位置；

4、 付款方式：

项目完成后，经甲方验收合格，乙方凭有效增值税专用发票，甲方十五工作日之内支付95%验收款，预留5%作为质保金（一年以后支付）。

三、招标截止时间

1、投标书必须在2023年5月28日下午15：00前邮寄或送到荣成烟墩角鱼粉有限公司

邮寄地址：山东省威海市荣成市俚岛镇烟墩角村 荣成烟墩角鱼粉有限公司

收件人：刘靖东　电话：13181142469

逾期送达的标书将不受理。未能入选单位恕不告知落选原因，敬请原谅。

**2、招标单位信息**

公司全称：荣成烟墩角鱼粉有限公司

联 系 人：刘靖东

电 话： 13181142469

交付地址：山东省威海市荣成市俚岛镇烟墩角村 荣成烟墩角鱼粉有限公司

**第二章 投标人须知**

**声明：不论投标的结果如何，投标人均须自行承担所有与编写和提交投标书有关的一切费用，招标单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。**

1、投标资料要求：

投标书应包括但不限于如下内容：投标书；投标文件；资质证明文件；业绩证明文件；银行资信证明文件；机器生产运行刻光盘，项目进度表；其它文件，请标明贵公司联系方式。注：每页要加盖公章。

2、投标报价

2.1投标货币为人民币。

2.2投标人应按要求列出详细的报价清单及汇总表。

2.3投标人所报的投标价在投标有效期及合同执行过程中是固定不变的，中标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标书将作为非响应性投标而予以拒绝。

2.4对单价和总价中未标明的项目，在建设中招标方不予支付，其价格视为已包括在项目量表的其它单价和总价中。

2.5应付税金应包括在投标总价中。

3、投标书的澄清及与招标方的联系

在评标期间,招标方可自行要求投标人对其投标书进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。

4、投标书的初审

投标书若出现下列情况将被视为非实质性响应投标：

1）超过投标有效期的；

2）超出经营范围的投标书；

3）投标无法人代表签章，无法人代表有效委托书的；

4）缺少证明投标人资格和业绩的文件；

5）不能承诺质量、安全、工期保证期；

6）存在重大偏离,如在技术指标、支付条件、质量保证期等方面存在的偏差不能被买方接受；

7）有腐败和欺诈行为等。

5、评标方法

评标方法：招议标方式

评委将首先对投标文件进行初步审核，有重大偏差的投标将不进入下一步评比。

详细比较时还将考虑如下因素：工程的价格、质量、维修服务、工期等因素， 最终由评委确定中标人，由海大集团发放中标通知，进行合同谈判，并最终签订合同。招标方保留选择排序前三名投标人的最终权利，而不需要解释选择的理由。

6、中标通知书

在投标有效期满之前，招标部门将用电话或传真方式通知中标人中标。

7、签订合同

中标人需在收到中标通知后，七日内根据招标文件、投标书及有关澄清函的规定与招标人签订最终合同。中标单位在施工前必须到发包方当地政府部门办理所有相关手续，费用自理。

**荣成烟墩角鱼粉有限公司**

|  |  |
| --- | --- |
| 附表 | |
| 主要技术参数 | |
| 工作形式 | 采用双螺杆挤压形式，压榨，脱脂效果更佳。 |
| 型号 | 300型号 |
| 配套功率 | 55kw带变频器 |
| 生产能力 | 12-15T/小时 |
| 外形尺寸mm | 长7.8米，宽1.2米，高2.2米 |
| 重量 T | ≈14T |

\*架子采用28﹟槽钢制作。底部配3毫米不锈钢蛋白水箱(约3立方）。

\*大轴直径415毫米，采用45﹟钢制作。

\*支架采用28毫米16锰钢板制作。筛板采用12mm锰钢制作

\*叶片采用16毫米锰钢板制作。

\*外罩采用3毫米304不锈钢板制作。

\*传动部位带防护罩，增加安全系数。